# Materialinventering

|  |
| --- |
| Diarienummer:  Fastighetsbeteckning:  Sökande:  Person/företag som utfört inventeringen:  Datum: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrollen avser omhändertagande av:** | Förekomst  Ja/Nej  t.ex. plattor 40st, 50 kg, betong | Avfallet lämnas till  t.ex. återanvändning,  återvinningscentral | Kontrolleras av  t.ex. sökande, kontrollansvarig | Sign |
| **Trä**  t.ex. stomme, väggpanel |  |  |  |  |
| **Metall**  t.ex. plåttak, häng- och stuprännor, dörr- och fönsterbleck, VVS-ledningar, trappa |  |  |  |  |
| **Betong/Tegel/Gips**  t.ex. stomme, grundplatta, fasad osv. |  |  |  |  |
| **Isolering**  t.ex. glas- och stenull, cellulosafibrer, cellplast |  |  |  |  |
| **Övrigt** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Tillvägagångssätt för rivning** **Skyddsåtgärder** (t.ex. inhägnad av område, buller, nedskräpning och damning)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Miljö- eller hälsofarligt avfall**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrollen avser omhändertagande av:** | Sort/mängd  t.ex. plattor 40st, 50 kg betong | Transportör  Sökande/ entreprenör | Avfallet lämnas till  t.ex. återanvändning, | Kontrolleras av  t.ex. sökande, kontrollansvarig | Sign |
| **Asbest**  Förekomst i t.ex. rörisolering, golvmattor, kakelfix och fog, svartlim, eternittak och vägg, ventilationskanaler, branddörrar |  |  |  |  |  |
| **Asfalt**  Kan innehålla cancerframkallande PAH-oljor. |  |  |  |  |  |
| **Avlopp och gamla rör**  Kan innehålla lagringar av t.ex. gifter och kvicksilver. |  |  |  |  |  |
| **Batterier** |  |  |  |  |  |
| **Bly**  Förekomst som skarvmaterial i t.ex. avloppsledningar, gammal takplåt, skorstensskydd, genomföringar i t.ex. tak, skärm runt kablar m.m. |  |  |  |  |  |
| **Blåbetong** Blågrå lättbetong kan avge gammastrålning och radon. Kan finnas i väggar uppförde 1929–1975. |  |  |  |  |  |
| **Elektronik och el-avfall**  T.ex. el-centraler, kondensatorer, äldre strömbrytare, vitvaror, kablar. |  |  |  |  |  |
| **Fogmassa** Fogar i skarvar utomhus kan innehålla PCB (1956–1973), ftalater, koppar, asbest klorparaffiner. |  |  |  |  |  |
| **Garageportar** Se kyl och frys |  |  |  |  |  |
| **Impregnerat trä**  Förekomst i t.ex. slipers, stomme och golv på uteplatser, ingjutna spikreglar och syllar mm. |  |  |  |  |  |
| **Isolerrutor** Kan innehålla PCB (1956-1980) och/eller bly. |  |  |  |  |  |
| **Isoleringsmaterial** T.ex. polystyren- och polyuretan-isolering (oftast svagt blå-, rosa- eller grönfärgad), polyetenskum (gulaktigt). Se kyl och frys. |  |  |  |  |  |
| **Kyl / frys, kylrum** Isoleringsmaterial kan innehålla CFC och HCFC. |  |  |  |  |  |
| **Ljuskällor** Lysrör, lågenergilampor, neonrör, glödlampor. |  |  |  |  |  |
| **Olja**  Förekomst i t.ex. elektriska radiatorer, oljehaltiga kablar, hydraulik, kondensatorer, i cisterner ovan eller under mark mm |  |  |  |  |  |
| **Freon (CFC)**  Förekomst i t.ex. kyl- & frysskåp, garageportar, kylrum, skiv-isolering i byggnader och mark, sandwichkonstruktioner, runt fjärrvärmerör mm |  |  |  |  |  |
| **PCB**  Förekomst i t.ex. elastiska fogmassor i fasader, runt balkonger, dörrar, fönster, i isolerglasfönster, kondensatorer i t.ex. belysningsarmaturer mm |  |  |  |  |  |
| **Koppar**  Takplåt, stuprör och -rännor, kabel, VA-armaturer m.m. |  |  |  |  |  |
| **Kvicksilver**  Förekomst i t.ex. elektriska installationer, termometrar, lysrör, termostater, oljemätare mm |  |  |  |  |  |
| **Föroreningar i mark**  t.ex. rester av olja/bensin i markmassor kring cistern |  |  |  |  |  |
| **Sandwichkonstruktioner** Se kyl och frys |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |